# 苏州现代货箱码头有限公司

# 码头前沿及平台底部疏浚项目招标公告

 招标编号：ZJHG-GC-2021-21

项目所在地区：江苏省，苏州市，太仓市

**一、招标条件**

**苏州现代货箱码头有限公司**、太仓国际集装箱码头有限公司码头**前沿及平台底部疏浚项目**已批准，本项目为两家单位联合招标，招标人为苏州现代货箱码头有限公司、太仓国际集装箱码头有限公司码。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

**二、项目概况和招标范围**

规模：

1．苏州现代货箱码头有限公司（SMTL）和太仓国际集装箱码头有限公司（TICT），进行联合挖泥招标，以确定施工单位后同步进行挖泥疏浚。SMTL码头长度1100m，宽度50m（其中码头部分宽度36m，平台宽度14m）。TICT码头长度为930米，宽度50米（其中码头部分宽度36米，后平台宽度为14米）。

2．本次招标的疏浚范围为：码头平台底部及前沿。

3．招标范围：本招标项目划分为2 个部分：

3.1第一部分：苏州现代货箱码头有限公司码头前沿及平台底部疏浚项目；

3.2第二部分：太仓国际集装箱码头有限公司码头前沿及平台底部疏浚项目

4．具体疏浚范围为：

4.1 第一部分—SMTL疏浚项目

码头前沿：1100米泊位码头前沿向江侧100m范围内浚深至当地理论基准面—12.5米；

码头（包括平台）底部：疏浚宽度为从码头前沿至码头后平台垂直线，码头水下岸坡顶泥面标高清淤至-6.0m，码头下部区域由码头前沿--12.5m标高处向岸侧以1︰3坡度削至-6.0m标高，具体详见招标人提供的技术资料；码头平台前沿挖泥疏浚，满足水深要求-12.5米（理论最低潮面）。

4.2 第二部分—TICT疏浚项目

码头前沿：0- 930米泊位码头前沿向江侧100m范围内浚深至当地理论基准面-12米；

码头（包括平台）底部：疏浚长度为270-930m泊位段，疏浚宽度为从码头前沿至码头后平台垂直线，码头水下岸坡顶泥面标高清淤至-6.0m，码头下部区域由码头前沿-12m标高处向岸侧以1︰3坡度削至-6.0m标高，具体详见招标人提供的技术资料。

5、码头平台下方和前沿水深测量完工后，需提供水深测量报告。技术标准按照交通部颁发的《港口工程技术规范》及《港口质量检验评定标准》（JTJ242-89）及《水运工程测量规范》（JTJ203-94）执行，标准执行顺序应符合国家有关规定。

**三、投标人资格要求**

投标人资格能力要求：

1.本次招标要求投标人须具备港口与航道工程总承包三级或航道工程专业承包三级或河湖整治工程专业承包三级及以上并具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

2. 投标人拟选派注册建造师（项目经理）资质类别等级：水利水电工程二级(含)以上或港口与航道工程一级并取得安全B类证书；

3.投标人必须具有最近5年内（2016年8月1日至今，以竣工验收时间为准）具有完成过1项高桩式梁板码头的挖泥工程业绩，提供施工合同作为证明材料。

4. 船机设备：投标人提供能完成本项目的疏浚设备，挖泥疏浚船舶具备所有权证书和船检证书，证书中必须能反映出符合招标文件要求的船舶所有权单位、船舶类型、性能指标、是否适航等内容；若证书中未能体现上述参数要求的，需提供海事部门或中国船级社等相关部门出具的证明材料（需提供原件以便招标人委托的海事相关部门等核查）。若不是自有设备，允许租赁，先提供承诺书，承诺在中标后租赁符合本项目要求的船机设备（租赁期限必须满足项目工期要求、租赁船机设备满足本条款要求、中标公告结束后15天内提供所租赁船舶所有权证书和船检证书复印件加盖公章,并于海事报备。因中标单位未满足上述要求而至施工中断或无法施工，建设单位有权终止合同）。

5.遵守有关的中国法律和规章条例。

 **本工程实行资格后审，投标人将上述有关证明资料放在投标文件中，以便评审人员审查。**

本项目*不允许*联合体投标。

**四、招标文件获取**

1、获取时间：从2021年09月09日08时00分到2021年09月16日16时30分（北京时间，法定节假日除外），逾期不予出售。

2、获取方式：

2.1、现场购买获取，购买时出具以下报名资料并加盖公章装订成册，并填写登记表，否则不予出售。现场地点：太仓市苏州中路511号高特产业园4号楼西三楼（江苏正华新工程有限公司太仓分公司）。

2.2、线上获取招标文件：投标人填写报名表并附报名资料的扫描件发往招标代理指定邮箱：jszh\_tc@163.com，

标书购买费用支付账号：

公司名称：江苏正华新工程有限公司太仓分公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司太仓支行

账号：37140188000124681

3、报名资料：填写报名表（下载网址：浙江省海港集团、宁波舟山港集团 http://www.zjseaport.com/jtww/yggc/zbgg/）并附以下资料，

1. 《营业执照》副本复印件、资质证书复印件，加盖公章；
2. 代理人授权委托书原件(若有授权）、法定代表人身份证正反面复印件、代理人（若有授权）身份证正反面复印件；
3. 如线上获取招标文件，提供标书购买费用支付凭证复印件

4、售价：500元/份，售后不退。

**五、投标文件的递交**

1. 现场递交：浙江省海港集团、宁波舟山港集团有限公司招投标中心开标室（宁波市昌乐路266号航运中心9025、9026室）纸质文件递交。递交截止时间：2021年09月28日10时00分
2. 邮寄递交：投标人可提前将投标文件通过邮寄方式递交到招标代理，地址：太仓市苏州中路511号高特产业园4号楼西三楼（江苏正华新工程有限公司太仓分公司）。递交截止时间：2021年09月27日12时00分，

**六、开标时间及地点**

开标时间：2021年09月28日10 时00分

开标地点：浙江省海港集团、宁波舟山港集团有限公司招投标中心开标室（宁波市昌乐路266号航运中心9025、9026室）

**七、其他**

1、投标保证金：人民币拾万元整，投标人应于2021年9月26日17时00分前将投标保证金以电汇、转账等形式交至江苏正华新工程咨询有限公司，汇款时请务必在用途栏注明项目的招标编号。

2、本项目招标代理费，由中标单位向招标代理公司支付，该项费用投标人应综合考虑在投标报价内。收费国家关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（即计价【2002】1980号文件）的收费标准（见附件）中工程招标的0.48倍执行。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

由中标人在领取中标通知书时一次付清。不支付代理费的，将取消签订合同资格。

投标总价是指两个部分的总价。

八、招标公告发布

1、时间：2021年9月9日至2021年9月16日

2、媒介：本次招标公告在浙江省海港集团、宁波舟山港集团有限公司（ <http://www.zjseaport.com/jtww/yggc/zbgg>）、江苏省招标投标公共服务平台、太仓国际门户（http://www.tac-gateway.com）公共网站发布。

**九、联系方式**

招 标 人：苏州现代货箱码头有限公司

地 址：太仓市浮桥镇通港东路1号

联 系 人：闵先生/眭先生

电 话：0512-53183213/0512-53183105

电子邮件：minhx@suzhouterminals.com/szl@suzhouterminals.com

招标代理机构：江苏正华新工程咨询有限公司

地 址： 苏州市宝带西路1566号新锐科创中心2幢13楼

联 系 人：朱晓峰/陆鸣阳

电 话： 18018106622

电子邮件：jszh\_tc@163.com